X = L1 \* cos(θ1) – L2 \* cos(θ1 + θ2)

Y = X = L1 \* sin(θ1) – L2 \* sin(θ1 + θ2)

Координаты второго шарнира: (L1 \* cos(θ1), L1 \* sin(θ1))